**泸州市职业技术学校**

**谦和公寓、竞秀公寓、新教学楼、新宿舍楼隐形防护网、不锈钢保险窗安装项目参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **内 容** | **规格及参数** | **备 注** |
| 钢丝绳 | 304不锈钢，裸线Φ2.0mm(12+1)，过高分子透明塑料胶套后直径≥2.5mm，单根钢丝抗拉力不低120kg,左右柱中间距10cm,上下横向钢丝绳间距60cm。 |  |
| 膨胀螺丝 | 固定底座轨道:镀锌，Φ8.0mm，长10cm，间距30cm一颗:固定横向钢丝绳采用304不锈钢膨胀螺丝，Φ8.0m,长10cm。 |  |
| 十字扣件 | 采用连体十字锁扣，304不锈钢材质，壁厚0.48mm,不因季节温度变化影响防护网的牢固度。 |  |
| 底座轨道 | 采用优质铝合金，方形底座轨道，表层喷涂保护层，壁厚1.2mm，受力点2.5mm。底座轨道固定位置根据外墙实际情况，上下轨道延伸控制在15cm以内。铝合金轨道轮，轮厚1.8mm、轮直径宽1.5cm、轮高0.6mm—0.7mm。  | 颜色按业主需求 |
| 特殊安装区域 | 离地面4米安装镀锌钢管3x5cm，壁厚1.5mm。 | 颜色按业主需求 |
| 特殊防水要求 | 底座轨道上方需满打结构胶防水。 |  |
| 质量保证 | 底座轨道、钢丝绳、膨胀螺丝、镀锌钢管需经第三方质检（国标）。 |  |
| 不锈钢窗 | 1.202不锈钢保险窗（直板）。2.材料规格：22MM\*22MM\*0.9(厚)。 | 安全牢固，焊点喷不锈钢专用漆 |