**泸州市职业技术学校**

**平面设计专业学生实训场地（轻舟文化）设备更新及采购报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参数** | **参考价格** | **单位** | **数量** | **合计** | **建议品牌** |
| 1 | 大型写真喷绘机 | 产品参数 喷头 13200  喷头数量 爱普生EPSON i3200-E1 4支  墨水 弱溶剂、 颜色 CMYK  RIP软件 蒙泰Maintop 最大打印宽幅 3200mm  喷头清洗 自动升降式清洗结构  加热方式 前、中、后加热、红外风干一体组件  打印介质 PP背胶、灯片、相纸、写真布、车贴等  平台吸风 独立智能可调吸风系统  收送料系统：双收双送系统 数据传输接口 HI-USB3.0/干兆网口  工作环境 15~30°℃  相对湿度 40~60%  操作系统 WIN7/WIN8/WIN10  电源参数 AC220V,50Hz/60Hz  功率 2000-6000W  机器尺寸 4900x900x1600MM(LxWxH)  包装尺寸 5200x1300x1900MM(L x W x H) |  | 台 | 1 |  | 1.奥威S320  2.工正G320  3.锐诺斯X3S－320  4、赛博WT-3302  5、锐智SMART 3302 |
| 2 | 迪迈斯覆膜机 | 抬升方式:气缸电压:220V 最大覆膜宽度:1600mm加热方式:红外内加热 电机功率:120W交流电机最大覆膜厚度:28mm加热时间:5-10min 尺寸:2100x1430x840mm最高覆膜速度:12m/min功率:0.8-1.0kw/h重量:180kg 温度设定:ROOM-60℃胶辊材质:进口硅胶 |  | 台 | 1 |  | 1.零派LP-1700-S5  2.美孚H160  3.覆宝160  4.迪迈斯1700A  5.意高D1600 EMTN-2 |
| 3 | 北斗星巡边智能雕刻机 | 自动异形寻边雕刻机，采用进口工业相机定位，寻边控制系统，实现了机器视觉自动定位切割，不仅具有原激光机的功能，还能支持雕刻机具有的功能，系统支持图DXF、PLT、NC等格式，切割精准、方便快捷、易于修改、效率高，广泛适用于广告行业材料的异形个性化的切割。 1、可加工材料:亚克力、木头、铝板、ABS板、绝缘板、电木板、PVC、KT板、厚泡沫、铝塑板、中空板等材料。应用领域:广告标识、UV打印、装饰、移门、软包、家具、建筑模型、工艺礼品、展柜、电子等行业。 2、技术参数/Technical Parameters: 加工范围Working Area: 1300x2500mm（宽度不少于1250mm,长度不少于2450mm,厚度能够切割2cm厚亚克力） 3、重复定位精度/Repeat position accuracy:±0.015mm  4、主轴功率/Total Spindle Power: 3.7Kw   1. 空行速度/Running Speed: 35m/Min. 工作电压/Working voltage: AC380V/50Hz  6、加工精度/Processing Accuracy: ±0.05mm   7、刀头配备：电动振动刀，不低于18000/转  8、大功率真空吸附 |  | 台 | 1 |  | 1.迪卡1325  2.美耐特1325  3.德马T1325  4.三强K32500CCD  5.派克 1325CCD  6.零派LP-1700-S5  7.美孚H160  8.覆宝160  9.迪迈斯1700A  5.意高003. |
| 4 | 总 计 | 大写： | | | |  |  |