附件4

**泸州泸盼酒店一、二楼餐厅灯具采购项目**

**综合评标评分表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分　值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 报价30% | 30分 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／最终报价)×30%×100。 | 共同类评审因素 |
| 2 | 技术参数23% | 23分 | 采购清单内容共有23项产品，有一项不符合要求的扣1分，合计23分，本项扣完为止。  | 共同类评审因素 |
| 3 | 实施方案21% | 21分 | 根据投标人提供的具体实施方案进行评审：根据投标人项目实施中的①生产组织计划，②供货方案、③质量保证措施、④工期保障方案等，提供的实施方案合理、针对性强，计划组织目标明确，分析到位得16分，每有一项方案有缺陷的扣2分，未提供的扣 4 分，扣完为止。（缺陷是指不完全适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、常识性错误以及不可能实现的夸大情形等。不具针对性、不能完全满足是指与本项目实际不相符合。） | 技术类评审因素 |
| 4 | 样品15% | 15分 | 根据供应商递交的样品，从样品的外观及工艺、质量、实际尺寸、厚度等方面采用外观检查法、测量法等方法进行综合评审。（10 分）1. 所有电器要求均符合3C国家强制认证，电源连接检验方法GB7000.1-2015。（2.5分）；台灯角度测试标准12度，落地灯角度测试标准8度。（2.5分）；户外灯均采用304不锈钢，表面做耐腐蚀电镀工艺确保钢材表面防水，防潮和防腐蚀。（2.5分）；产普通轻型吊灯安装结构承重大于灯体本色重量的2倍，重型吊灯安装结构必须连接楼层钢梁架构或者龙骨加固（2.5分）。2. 少送样品的、错送样品的、不附合采购需求的、非盲样的不得分。 | 共同类评审因素 |
| 5 | 售后服务方案8% | 8分 | 1、根据投标人售后服务方案中的①服务网点、②售后团队、③售后服务服务响应时间、④应急能力的设置，是否针对性强、符合本项目特点且具有可行性，满足以上要求得8分，每有一项有缺陷扣1分，未提供的扣2分，扣完为止。（缺陷是指不完全适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、常识性错误以及不可能实现的夸大情形等。不具针对性、不能完全满足是指与本项目实际不相符合。） | 技术类评审因素 |
| 6 | 履约能力3% | 3分 | 投标人 2021 年以来具有类似业绩每提供1个得1.5分，最多得3分；没有不得分。（提供中标通知书或合同复印件） | 共同类评审因素 |